|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informacijski list proizvoda**  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2013 u pogledu označivanja energetske učinkovitosti elektroničkih zaslona | | | | | | |
|  | **Parametar** | | **Parametar ili vrijednost i preciznost** | | | **Jedini- ca** |
| 1. | Ime ili zaštitni znak dobavljača. | | Spinnaker distribucija d.o.o. | | |  |
|  | Adresa dobavljača. | | Slavonska avenija 24/6,  10 000 Zagreb, Hrvatska | | |  |
| 2. | Identifikacijska oznaka modela | | Q65K935SUS | | |  |
| 3. | Razred energetske učinkovitosti za standardni dina- mički raspon (SDR) | | G | | |  |
| 4. | Snaga u uključenom stanju za SDR | | 101 | | | W |
| 5. | Razred energetske učinkovitosti za veliki dinamički raspon (HDR) | | G | | |  |
| 6. | Snaga u uključenom stanju za HDR, ako postoji | | 174 | | | W |
| 7. | Snaga u stanju isključenosti, ako je primjenjivo | | nije primjenjivo | | | W |
| 8. | Snaga u stanju pripravnosti, ako je primjenjivo | | 0,3 | | | W |
| 9. | Snaga u umreženom stanju pripravnosti, ako je pri- mjenjivo | | 2,0 | | | W |
| 10. | Kategorija elektroničkog zaslona | | Televizor | | |  |
| 11. | Omjer stranica | | 16 | : | 9 |  |
| 12. | Razlučivost zaslona | | 3 840 | x | 2 160 | pixels |
| 13. | Dijagonala zaslona | | 165,0 | | | cm |
| 14. | Dijagonala zaslona | | 65 | | | inča |
| 15. | Vidljivo područje zaslona | | 114,8 | | | dm² |
| 16. | Korištena tehnologija panela | | LED LCD | | |  |
| 17. | Automatska regulacija svjetline (ABC) je dostupna | | Ne | | |  |
| 18. | Senzor za prepoznavanje glasa je dostupan | | Ne | | |  |
| 19. | Senzor prisutnosti u prostoriji je dostupan | | Ne | | |  |
| 20. | Učestalost osvježavanja slike (zadano) | | 60 | | | Hz |
| 21. | Minimalna zajamčena dostupnost ažuriranja softve- ra i ugrađenog softvera uređaja (od datuma završet- ka stavljanja na tržište) | | 3 | | | (u go- dina- ma) |
| 22. | Minimalna zajamčena dostupnost rezervnih dijelova (od datuma završetka stavljanja na tržište) | | 3 | | | (u go- dina- ma) |
| 23. | Minimalna zajamčena podrška za proizvod | | 3 | | | (u go- dina- ma) |
|  | Minimalno trajanje općeg jamstva koje nudi dobav- ljač | | 3 | | | (u go- dina- ma) |
| 24. | Vrsta napajanja | | Unutarnje | | |  |
| 25. | Vanjsko napajanje (nenormirano, priloženo uz proizvod) | | | | | |
| *i* | - | | | |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *ii* | Ulazni napon | - | V |
| *iii* | Izlazni napon | - | V |
| 26. | Vanjsko normirano napajanje (ako nije priloženo uz proizvod, drugo, prikladno napajanje) | | | |
| *i* | - | |  |
| *ii* | Potreban izlazni napon | - | V |
| *iii* | Potrebna jakost struje (minimum) | - | A |
| *iv* | Potrebna frekvencija struje | - | Hz |